**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КИЖИНГИНСКИЙ РАЙОН»**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИЖИНГИНСКИЙ ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА**

671450, Республика Бурятия, Кижингинский район, село Кижинга, ул. Советская,163. тел./факс 8(30141)32-2-37 .**mail:cdtlenina7@yandex.ru**

Утверждаю:

Директор МУДО КЦДТ\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Тарнуева С.Б.

**Инструкция ОТиТБ**

**по пожарной сигнализации**

**1.Общие положения**

1.1. Данная инструкция определяет основные положения по обеспечению работоспособности установок пожарной сигнализации и оповещения и является обязательной для всех работников организации, а также лиц, на которых возложена обязанность по обслуживанию и планово-предупредительному ремонту.

1.2. Лицо назначенное ответственным за содержание пожарной сигнализации должно иметь следующую документацию:

1.2.1.        Договор на обслуживание установок пожарной сигнализации;

1.2.2.        Образец заявки на устранение неисправностей;

**2.Действия в случае срабатывания пожарной сигнализации**

2.1. Каждый работник при получении информации о срабатывании пожарной сигнализации обязан немедленно:

2.1.1.        Сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону «01», по сотовому телефону «112»;

2.1.2.        Организовать эвакуацию людей согласно утвержденного плана эвакуации;

2.1.3.        Держать двери в помещение очага пожара закрытыми, а окна открытыми;

2.1.4.        Объявить тревогу для членов добровольной пожарной дружины;

2.1.5.        Проверить сработала ли система оповещению людей о пожаре, а также система противодымной вентиляции людей и при необходимости привести их в действие;

2.1.6.        Выполнить действия по тушению первичными средствами пожаротушения очага пожара на начальной стадии пожара;

2.1.7.        По прибытию пожарных сообщить им о результатах проведенной эвакуации людей, месте расположение первичного очага пожара, а также о результатах действий по тушению первичного очага;

**3.Действия в случае неисправности пожарной сигнализации**

3.1. При срабатывании автоматической пожарной сигнализации необходимо выполнять действия указанные в разделе 2 настоящей инструкции.

3.2. Если в результате указанных выше действий установлено ложное срабатывание необходимо:

3.2.1. Незамедлительно о данном факте сообщить лицу, назначенному ответственным за содержание установок пожарной сигнализации;

3.2.2. В период неисправности сигнализации осуществлять постоянный визуальный контроль помещений на предмет отсутствия возгорания;

3.2.3. При визуальном контроле обращать внимание на запах дыма, неисправности электрической сети (мигание осветительных ламп, несанкционированное отключение питания электроприборов);

3.2.4. При обнаружении подозрительных признаков организовать действия по эвакуации, отключение электроснабжения в данных помещения с помощью устройств обозначенных на плане эвакуации;

3.3. Лицо ответственное за содержание автоматической пожарной сигнализации обязано:

3.3.1. Направить заявку в лицензированную организацию, которая согласно договора производить работы по проверке, обслуживанию и ремонту сигнализации, и уведомить о направлении заявки по телефону;

3.3.2.        Контролировать срок устранения неисправности пожарной сигнализации, установленный в договоре, но позднее окончания рабочей смены;

3.3.3.        Приемку работ по устранению неисправности осуществлять в следующей последовательности совместно с обслуживающей организацией:

3.3.3.1.  Произвести принудительную сработку всех пожарных извещателей с помощью скрепки (путем нажатия специальной кнопки на извещателях) до мигания специальных светодиодов на извещателях;

3.3.3.2.  Контролировать на пожарном приборе сработку извещателей с отметкой номера помещения или шлейфа;

3.3.3.3.  Произвести запись в журнал неисправности пожарной сигнализации с обязательной подписью производителями работ;

**4.При отключении электроснабжения**

4.1. Лицо ответственное за содержание систем пожарной сигнализации обязано:

4.1.1.        Проверить состояние шлейфов пожарной сигнализации на пульте, лампы всех шлейфов должны гореть зеленым цветом;

4.1.2.        При обнаружении неисправного шлейфа установить наименования незащищённых помещений, выполнить действия указанные в пунктах 3.3.1.-3.3.3.3. Приемку работ у обслуживающей организации производить при отключенном электропитанию в данных помещениях.

**5.Эксплуатация систем пожарной сигнализации и оповещения**

5.1. Лицо ответственное за содержание пожарной сигнализации обязано:

5.1.1.        Хранить техническую (проектную или исполнительную) документацию на пожарную сигнализацию;

5.1.2.        Осуществлять контроль за проведением обслуживающей организацией проверок и ремонта пожарной сигнализации с записью в специальном журнале;

5.1.3.        При производстве ремонтных работ в здании и на территории осуществлять контроль за исправностью путем ежедневной проверки на пожарном приборе (пульте);

5.1.4.        Включать в договора по ремонту помещений пункты восстановлению работоспособности пожарной сигнализации при повреждении пожарных шлейфов и оборудования при ремонте помещений подрядчиками за счет подрядчиков;

5.1.5.        При изменении планировки зданий и помещений предусматривать организовывать оснащение изменяемых помещений системами пожарной сигнализацией в соответствие с нормами пожарной безопасности;

5.2.  Работники организации при обнаружении неисправности сигнализации обязаны незамедлительно сообщать об этом лицу, назначенному ответственным за содержание пожарной сигнализации, а также непосредственному руководителю;

**6.При проверке пожарным инспектором:**

6.1. Лицо, назначенное за содержание пожарной сигнализации, обязано:

6.2. Подготовить имеющуюся документацию, указанную в данной инструкции, для предъявлению;

6.3. В письменном виде пригласить обслуживающую организацию для участия в проверке;

6.4. Результаты проверки сигнализации внести в соответствующий журнал;